;******************************************************
;
;	Brother RJ-4030 PTD Source File
;
;	Copyright (C) 2011 Brother Industries, Ltd.
;
;
;******************************************************
[Version]
FormatVersion=1.02.00.00
ModelVersion=1.00.00.00
OutputFileName="bsr403ad.ptd"
0

[Model]
bySeriesCode		= 0x37
byModelCode		= 0x31
dmDeviceName		= "Brother RJ-4030"
dwHeadPinNum		= 832
dwDeviceAbility01	= 0
dwDeviceAbility02	= 0
wMinCopies		= 1
wMaxCopies		= 9999
wMinCutEveryNum		= 1
wMaxCutEveryNum		= 99
nDefaultPaperSize	= 420
nDefaultPaperLength	= 1524
nDefaultPaperLengthRes	= 1218
wResolutionNum		= 1
wResolutions		= 203,203
0

[Paper00]
szPaperName_mm		= "RD 102mm x 152mm"
szPaperName_Inch	= "RD 4" x 6""
szPaperWidthString_Inch = "4.00""
szPaperLengthString_Inch = "6.00""
nType			= 0x4b
nPaperSize		= 420
nPaperWidth		= 1016
nImageAreaWidth		= 986
nPaperWidthRes		= 812
nImageAreaWidthRes	= 788
nPaperLength		= 1524
nImageAreaLength	= 1405
nPaperLengthRes		= 1218
nImageAreaLengthRes	= 1123
nPhysicalOffsetX	= 12
nPhysicalOffsetY	= 48
wPinOffsetLeft		= 22
wPinOffsetRight		= 22
nMaxFeed		= 0
nMaxLength		= 0
nMinLength		= 0
wSplit			= 0
nClipInfoLeft		= 0
nClipInfoTop		= 0
nClipInfoRight		= 0
nClipInfoBottom		= 0
nVirtualOffsetX		= 0
nVirtualOffsetY		= 0
nCompatiblePaperSizes	= 0,0,0,0
dwPaperAbility01	= 0x00000480
dwPaperAbility02	= 0x00000000
byReserved001		= 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
nSensorID		= 63
byEnergyRank		= 6
byRollWidMm		= 106
byHeadDivide		= 0
nDieStartPlus		= 0
nDieStartRevPlus	= 0
wDieStartFwdPlus	= 0
nAfterFeedPlus		= 0
wPafMediaID		= 420
PresetBlkPos1_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos2_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos2_2		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_2		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_3		= 0,0,0,0,0
szSizeMM		= "102mm x 152mm"
szSizeIN		= "4" x 6""
MediaAtrInfo		= 0
lblPitchDot		= 1270
markNoChkValu		= 0
reserved_12_		= 48,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0
0




