;******************************************************
;
;	Brother RJ-4030 PTD Source File
;
;	Copyright (C) 2011 Brother Industries, Ltd.
;
;
;******************************************************
[Version]
FormatVersion=1.02.00.00
ModelVersion=1.00.00.00
OutputFileName="bsr403aiad.ptd"
0

[Model]
bySeriesCode		= 0x37
byModelCode		= 0x35
dmDeviceName		= "Brother RJ-4030Ai"
dwHeadPinNum		= 832
dwDeviceAbility01	= 0
dwDeviceAbility02	= 0
wMinCopies		= 1
wMaxCopies		= 9999
wMinCutEveryNum		= 1
wMaxCutEveryNum		= 99
nDefaultPaperSize	= 513
nDefaultPaperLength	= 3048
nDefaultPaperLengthRes	= 2436
wResolutionNum		= 1
wResolutions		= 203,203
0

[Paper00]
szPaperName_mm		= "DigiPaper"
szPaperName_Inch	= "DigiPaper"
szPaperWidthString_Inch = "4.09""
szPaperLengthString_Inch = "12.00""
nType			= 0x4b
nPaperSize		= 513
nPaperWidth		= 1039
nImageAreaWidth		= 1008
nPaperWidthRes		= 830
nImageAreaWidthRes	= 806
nPaperLength		= 3048
nImageAreaLength	= 2926
nPaperLengthRes		= 2436
nImageAreaLengthRes	= 2339
nPhysicalOffsetX	= 12
nPhysicalOffsetY	= 49
wPinOffsetLeft		= 13
wPinOffsetRight		= 13
nMaxFeed		= 0
nMaxLength		= 0
nMinLength		= 0
wSplit			= 0
nClipInfoLeft		= 0
nClipInfoTop		= 0
nClipInfoRight		= 0
nClipInfoBottom		= 0
nVirtualOffsetX		= 0
nVirtualOffsetY		= 0
nCompatiblePaperSizes	= 0,0,0,0
dwPaperAbility01	= 0x00000080
dwPaperAbility02	= 0x00000000
byReserved001		= 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
nSensorID		= 63
byEnergyRank		= 6
byRollWidMm		= 104
byHeadDivide		= 0x0a
nDieStartPlus		= 0
nDieStartRevPlus	= 0
wDieStartFwdPlus	= 0
nAfterFeedPlus		= 0
wPafMediaID		= 513
PresetBlkPos1_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos2_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos2_2		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_1		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_2		= 0,0,0,0,0
PresetBlkPos3_3		= 0,0,0,0,0
szSizeMM		= "DigiPaper"
szSizeIN		= ""
MediaAtrInfo		= 0
lblPitchDot		= 0
markNoChkValu		= 0
reserved_12_		= 49,0,0,0,79,0,2,0,0,0,0,0
0




